**附件2：电切镜1根（限价5.5万）**

1、12度、直径4mm新型不失真超广角镜，工作长度300mm，可高温高压，可气熏消毒，低温等离子；

2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

3、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压）；

4、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

5、配合现有WOLF电切镜使用