**附件2：康复科智能关节训练器（限价9.8万）**

1、使用环境：温度0℃-40℃，相对湿度≤80%，大气压：70kpa-106kpa

电源电压：AC220V±10% 50Hz±1Hz

2、外形尺寸：39\*36\*24cm

3、屏幕尺寸：153 mm宽×87mm高

4、额定电压：AC220V 50HZ,额定功率:50W

5、一台主机配置2副终端

6、可以设定训练时间：1-60分钟。

开握切换时间：1-10秒可调。

\*7、四种工作模式：屈伸模式、循环模式、镜像模式（对侧控制模式）、背屈模式

\*8、伸屈模式,具有单指训练、全指训练和互动训练

9、镜像模式，具有神经元镜像跟随训练，可进行单指，选指全指，并具有语音的传导伴随视觉冲击的训练。

10、基于脑功能重塑的理论的镜像模式用于偏瘫病人，以健侧带动患侧手指进行锻炼。既改善了患侧手功能，又改善神经支配能力。

\*11、背屈模式中手指张开和握合时间可调，屈伸和放松时间可调。

12、微电脑控制、液晶屏显示、操作简单直观。

13、设置的角度科学合理使用安全，通过调节次数和间隔时间达到调节频率的效果。