**潜山市立医院机房UPS电池组更换说明**

中心机房原有三进单出、20KVA、后备4小时 UPS一套（后备蓄电池为12V-100AH 、72节），现招标采购三进三出、30KVA、后备8小时、 铅酸蓄电池UPS一套（后备蓄电池为64节），详见如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌、名称 | 型 号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 科士达 UPS主机(工频机) | EP30-L 30KVA | 1台 |  |  |
| 2 | 科士达 蓄电池 | 6-FM-100 12V100AH | 64节 |  |  |
| 3 | 辅材 | 25㎡电缆线等 | 1项 |  |  |
| 5 | 旧电池回收 | OBOVIEW 12V-100AH 、72节 | 全套 |  |
| 合计金额(大写):  |
| 备注：报价含税、含免费运输及送货上门安装和调试；UPS主机、蓄电池 叁年免费质保。 |